Yalıtımlı iletken raylı sistem CARIBONI, ALINOX serisi vinçlerin, vinçlerin ve diğer mobil makinelerin elektrikle beslenmesi 1300A'ya kadar en iyi çözümü sunan ve en uygun olanıdır. ALINOX siparişe göre tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

Kazayla temasa karşı en iyi güvenlik garantisini sağlamak üzere EN 60529 standardı uygulanmıştır. İletken alüminyum ve paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

ALINOX ana özellikleri:

• Yüksek Dayanıklılık ve Güvenilirlik;

• Sabitleme için kullanılan kendinden kilitleme sistemi sayesinde hızlı ve kolay kurulum

• Düşük bakım maliyetleri;

• Çok yönlülük: iç ve dış mekan uygulamaları için uygundur;

• Tüm bileşenler korozyon önleyici malzemeden yapılmıştır;

• Geleneksel bakır iletken raylara kıyasla oldukça rekabetçi fiyat

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart PVC yalıtım muhafazası için kabul edilebilir sıcaklık : -30°C/+85°C

Yüksek sıcaklık NORYL yalıtım mahfazası için kabul edilebilir sıcaklık: -30°C/+145°C

EN 60529'a göre muhafazanın koruma derecesi IP23

Maksimum seyahat hızı 200 m/dk  
İzolasyon malzemelerinin anormal ısıya direnci CEI EN 60439-2 Kapsar

Alev yayılımına karşı direnç CEI EN 60439-2 Kapsar